LedPlayer_K_v4.9.3:
(1)增加了T-780带载Madrix时，可以设置每个端口最大带载4个单元，可以支持DMX 500K灯具。
LedPlayer_K_v4.9.2:
(1)增加了针对T-780可以设置Madrix参数功能。
(2)增加了Hi512D的写码写参数功能。
(3)增加了UCS512E和SM17500写自通道数的SD卡数据生成功能。
LedPlayer_K_v4.7:
(1)增加了T-800K可以针对指定端口写码的功能。
(2)增加了外部设备可以关闭软件的命令。
LedPlayer_K_v4.6:
(1)修复了T-800K写参数的问题。
(2)修复了一些bug。
LedPlayer_K_v4.5:
(1)修复了杀毒软件会拦截布灯软件的问题。
(2)修复了导入.dxf文件时，没有连线的点定位错误的问题。
(3)修复了一些bug。
LedPlayer_K_v4.0:
(1)支持5色/6色等多色灯具。
(2)布灯功能做了很大改进。
LedPlayer-K V3.38.3：
(1)修复了测丢包界面会重影的问题。
(2)修复了播放某些视频文件时，内存会涨的问题。
(3)增加了SM17512,SM1752X,SM17500,UCS512F,TM512，GS8512的写码写参数功能。
LedPlayer-K V3.38.1：
(1)优化了RDM部分功能。
LedPlayer-K V3.37.8：
(1)修复RDM界面的显示重影问题。
(2)修复RDM的诸多问题。
LedPlayer-K V3.37.5：
(1)增加了联机修改T-600K-STD的显示型号和ID号功能。
LedPlayer-K V3.37.3：
(1)针对RDMX软件界面做了优化。
LedPlayer-K V3.37.2：
(1)RDMX可以实时反馈灯具状态。
LedPlayer-K V3.37：
(1)增加了RDM功能。
(2)优化了DMX芯片写参数界面。
LedPlayer-K V3.36：
(1)增加定时调节亮度的功能。
(2)增加测试网络状态功能。
(3)优化了导入.DXF时的问题。
(4)将内置测试效果升级成256灰度等级变化。
LedPlayer-K V3.35：
(1)升级了监控面板，可以监控到每个端口的状态。
(2)加入了SM17512的写码写参数功能。
(3)升级了UCS512CN的写参数功能。
(4)针对RGBW四色分离模式做了修改。
(5)修复了导出XDAT时的问题。
LedPlayer-K V3.34：
(1)联机软件加入了内置效果。
(2)升级了联机软件的监控面板。
(3)写址时可以按通道或者按灯数来写。
(4)写址时，间隔通道可以从0开始。
(5)增加了外围设备可以通过UDP或串口控制本软件的功能。
(6)修改了软件强制关闭后需要注销或重启电脑的问题。
(7)增加了播放界面可以更改播放帧频的功能。
LedPlayer-K V3.33.4：
(1)增加UCS512D和UCS512E的写码和写参数功能。
(2)增加了外围软件控制本软件的功能。
LedPlayer-K V3.31：
(1)增加了控制局域网内电脑的播放、暂停功能。
LedPlayer-K V3.30：
(1)增加逐点校正功能。
(2)修改了其他一些小BUG。
LedPlayer-K V3.29：
(1)增加T-500K针对RGBW时，W通道位置的设置。
(2)输入文字时增加文字位置和速度的刻度提示。
(3)重新修改了定时设置部分。
(4)增加播放图片的功能。
(5)增加UCS512C4参数写入功能
(6)修复切换模式时无效区域画面残留的BUG。
(7)增加了分屏参数复制功能。
(8)增加电脑开机三分钟后自动启动的功能
(9)限制软件只能打开一次。
(10)增加APA102,并修复INK1003。
--------------------------------------------------------------------
LedPlayer-K V3.28：
(1)导入DXF可放大倍数，解决错误问题。
(2)画布大小调到 0--19999
(3)导入DXF时精度选择。
(4)录制效果结束后可转换成MP4
(5)修复输入文字长度的BUG
(6)导入dxf后提示总灯数
(7)针对UCS5603增加设置电流功能。
(8)TM1814增加设置电流功能
(9)支持外部控制实时调节亮度的功能